RYRYRYRYRY

zczc

--- REGELLENGTE 60TEKENS OVEREENKOMSTIG MECHANISCHE TELEX ---

-----------------------------------------

RTTY Nieuwsbrief VERON afdeling 59 PI4VNW

8 november 2020, aflevering 15

-----------------------------------------

--- alternatieve locatie ---

de nieuwsbrief wordt vandaag uitgezonden vanaf locator

jo21bx, de uitkijkheuvel op de landtong te rozenburg. als

je op google earth de coordinaten

51.967295N 4.129230E

51.967295N 4.129230E

naar de zoekbalk copieert, dan vlieg je er zo naar toe. in

windows kan dit eenvoudig met knippen en plakken. selecteer in het ontvanstscherm 1 van de bovenstaande regels met de

coordinaten, druk op ctrl+c en plak dit in de zoekbalk van

google earth met ctrl-v.

RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW

--- link van de maand ---

De link van de maand voor de maand november is

www.pa0fri.com. De link is ingestuurd door Gilles. De

website van Frits (PA0FRI) staat vol met nuttige en handige

bouw-tips over antenne’s en aanverwante zaken, lineairs,

schema’s, maar ook modificaties van diverse apparaten.

RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW

--- Endfed aanpassing ---

Eind-gevoede antennes zijn per definitie hoog-ohmig. Wil je

hiervoor een aanpassing maken naar de 50 ohm van je set,

kijk dan eens op de site van HF kits. Hier vind je

duidelijke beschrijvingen voor de zelfbouw van een end-fed

aanpassing en een aantal andere antenne-gerelateerde

projecten zoals baluns, mantelstroomfilters en uiteraard

antennes. ook de theorie achter de projecten wordt

toegelicht. kortom, een web-shop met veel informatie.

kijk op hfkits.nl

RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW

--- morsetraining via pi3rtd ---

Sinds 2 november wordt via de rotterdamse repeater pi3rtd

morsetraining gegeven door hans pa3gxb.

De training begint om 19:30 uur en wordt gegeven in drie

blokken van een half uur voor resp. herintreders, beginners

en gevorderden.

over Het gebruik van deze communicatie mogelijkheid gedurende

circa 1,5 uur, heeft nauw overleg plaatsgevonden met de

betreffende repeater commissie. n.a.v. ‘voortschrijdend

inzicht’ zoals hans het noemt en reacties van deelnemers

kunnen indeling en wijze van uitzending nog worden aangepast.

ben je geinteresseerd of wil je meer informatie, stuur dan

een mailtje aan pa3gxb(at)veron.nl

de uitgangsfrequentie van pi3rtd is 145,675 MHz.

Bron: veron afdeling voorne-putten

RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW

--- DE NIEUWSBRIEF ---

DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H

NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.

Ontvangstrapporten, artikelen, reacties en suggesties N.a.v.

deze nieuwsbrief kun je emailen aan pi4vnw(at)veron.nl, OF

DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES worden zeer

op prijs gesteld.

--- einde RTTY Nieuwsbrief VERON afdeling 59 PI4VNW ---

nnnn <RX>